TAREA 11. Se desea investigar el efecto de la abertura de malla, tipo de suspensión y temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación (%) de una suspensión.

Suspensión

A B

Abertura de

Malla (M) 40 60 40 60

Temperatura

De ciclaje

(T)

72 60 86 67 67 62 76 71

0 ºC 75 70 73 68 68 65 80 80

75 70 73 68 65 65 80 80

55 55 52 52 44 48 60 67

30 ºC 53 55 52 54 44 48 60 67

53 55 57 54 45 45 60 65

Se busca minimizar el volumen de sedimentación de una solución.